
转场测试：
1. 检查设备安装、线缆连接是否可靠，各个线缆是否错位
2. 飞控上电，检查参数，上下传航线，指令发送，监视器各个参数
3. 舵机上电，遥控舵机，让舵机有动作，
4. 条件允许可以检查动力
5. 检查完成，读取数据，解析查看数据记录情况。
6. 下动力电，舵机电，飞控电。完成转场检查操作

飞行：
1. 设备飞控上电，数传上电
2. 地面站打开设置-软件设置界面，通过串口/网络连接数传。
3. 进入地面站设置-飞机设置界面，点击选择特定的飞行器，点击下载参数，下载当前飞行器的参数，并检查和修改。
4. 进入自检界面对飞行器自检，人工检查等
5. 进入任务界面，设置飞行航点，上传下载检查。
6. 进入工具界面，观察监测器的数据，是否正常。
7. 进入飞行界面，等待飞行任务的开始。
8. 点击Operational，进入Operational模式，点击解锁，解锁飞行器，点击发射，将飞行器从发射架弹射，进入飞行阶段。





测试结束：
1. 试飞结束后，动力下电，舵机下电，使用Linux系统的电脑读取飞行数据。
2. [bookmark: _GoBack]数据读取完成后飞控下电，飞行器收回。	
